----------------------------------------------------------------------------
	 	Файл README для продукта AVerMedia TV Series
		           AVerTV Version 6
		   	       2006.06
----------------------------------------------------------------------------

Спасибо за выбор AVerMedia TV Series! Данный файл README содержит 
дополнительные замечания по использованию AVerMedia TV Series в конкретных с 
лучаях.
Чтобы получить дополнительную информацию по этому продукту или его использов 
анию, Вы также можете обратиться к Руководству пользователя AVerMedia TV 
Series или посетить наш веб-сайт. (http://www.avermedia.com).

Для правильной работы программного обеспечения убедитесь, что настройка свой 
ств экрана соответствует хотя бы 16-битовому режиму Hi-Color.  В действитель 
ности, 16-битовый режим Hi-Color – наиболее подходящая установкадля нашего п 
риложения. Кроме этого, пожалуйста, не изменяйте режим экрана приработающем 
приложении.

Настоятельно рекомендуется не играть в игры с DirectX припросмотре ТВ-програ 
мм. Некоторые игры могут вызвать сбой приложения TV Series. Пожалуйста, 
закройте сейчас все приложения TV Series. Вы сможете открыть снова приложение
 TV Series после того, как закончите игру DirectX.

============================================================================
1. Вопрос сканирования
============================================================================

Сканирование всех частот необходимо проводить только тогда, когда автоматиче 
ское сканирование по умолчаниюне может полностью запомнить все каналы (т.е. 
 если частотыопределенных каналов не перечислены в списке частот по умолчани 
ю).

Выполнение этой функции займет от 30 до 60 минут. Пожалуйста, будьте терпели 
вы.

============================================================================
2. Вопрос о сдвиге во времени
============================================================================

Для выполнения функций сдвига во времени необходима звуковая карта, поддержи 
вающая работу в дуплексном режиме, чтобы одновременно захватывать и проигрыв 
ать звук.

Качество воспроизведения звука при использовании сдвига во времени зависит 
от мощности процессора.
Если процессор достаточно быстр и поддерживает MMX, Вы получите наилучшее ка 
чество при использовании сдвига во времени.

Ниже перечислены известные драйвера звуковых плат, неподдерживающие работу в 
дуплексном режиме.
. Creative PCI 64/128 под ОС Win98SE
. Звуковая карта Creative Audigy
. MDMate CMI8738 VXD Driver (AudioExcel)

============================================================================
3. Вопрос о NetMeeting
============================================================================

Известна проблема с Microsoft NetMeeting 3.0. NetMeeting 3.0 больше не подде 
рживает карты ТВ-тюнеров в качестве входных источников. Тюнер не появляется 
какисточник ни в одном диалоге.
Возможно, это будет исправлено в NetMeeting 3.1. За дополнительной информаци 
ей обращайтесь в Microsoft.

============================================================================
4. Известные проблемы
============================================================================

4.1. С чипсетом Intel 810E при «Видеозаписи» Видео может записываться и восп 
роизводиться некорректно, попробуйте уменьшить VGA-разрешение и частоту обно 
вления.

4.2 Настоятельно рекомендуется не разворачивать окно видео на полный экран п 
ри работе с телетекстом. Если размер видеоокна близок к полноэкранному, 
данные телетекста могут перемешаться.

4.3 Настоятельно рекомендуется установить опцию настройки питания «Отключение
 экрана» на значение «Никогда».

============================================================================
5. Замечания о работе
============================================================================

5.1 В режиме наложения видеоизображений размер экрана может быть изменен пут 
ем перетаскивания края экрана.

5.2 Некоторые графические карты (например, NVIDIA NX200/NX400) могут влиять 
на качество отображения панели управления.  
Если это происходит, для устранения проблемы обновите свой драйвер VGA. 

5.3 В панели управления должна быть открыта опция «DMA» драйверов дисков. 
Иначе Запись/сдвиг по временибудут неправильно работать.

5.4 Чтобы выходить из режима экономии электроэнергии для выполнения назначен 
ного задания, необходимо в панели управления, раздел «Управление питанием», 
снять флажок «Запрашивать пароль при выходе из режима ожидания». Иначе, назн 
аченное задание можетзакончиться и экран не сможет вернуться в VGA-режим нал 
ожения видеоизображений.

============================================================================
6. Посетите наш веб-сайт
============================================================================

На нашем веб-сайте по адресу http://www.avermedia.com содержится дополнитель 
ная информация об изделиях и с него можно  загрузить новейшее программное об 
еспечение.